按键1：两舵机旋转幅度+5（最高90度，初始值20度）

按键2：两舵机旋转幅度-5（最低0度）

按键3：开启光敏模式（当亮度持续10s低于某值时，开启两灯）

按键4：取消光敏模式（当亮度持续10s低于某值时，开启两灯）

按键OK：完成设定时间操作

按键上：开关1开灯

按键下：开关1关灯

按键左：开关2开灯

按键右：开关2关灯

按钮1：改变开关1状态

按钮2：改变开关2状态

说明：设置时间时每成功增加时间一次蜂鸣器短响一次，成功开启/取消光敏模式和成功开启/取消定时模式后蜂鸣器长响一次，成功调整舵机旋转角度蜂鸣器长响一次，如果按5/6后5秒后没无操作则默认为未设置时间（不是设置时间为零），蜂鸣器长响一声。此处设置时间较短是为了方便进行演示。定时模式和光敏模式的对象是两个开关而不是单一某个开关。